**PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)**

**Små og mellemstore byggepladser**

Ved flere arbejdsgivere og 2-10 personer beskæftiget samtidig:

Krav om PSS kun for særligt farligt arbejde

**Projekt/delprojekt navn/ID:**

**Bygherre: Banedanmark**

PSS udarbejdet dato:

Revisionsdato:

Godkendt af:

**Byggeplads og placering/adresse:**

|  |
| --- |
| **Virksomhed/-er og kontaktoplysninger:** |
|  | **Virksomhedsnavn** | **CVR** | **Kontaktperson** | **Telefon** | **Arbejdsleder (AMO)** | **Arbejdsmiljørepræsentant (AMO)** | **Antal beskæftigede** |
| **Bygherre** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Koordinator** |  |  |  |  |  |  |  |
| **AMK P** |  |  |  |  |  |  |  |
| **AMK B** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Byggeledelse** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Entreprenør** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Entreprenør** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Leverandør** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekstern** |  |  |  |  |  |  |  |

**Opstartsmøde - dato:**

**Sikkerhedsmøde – dato:**

**Sikkerhedsmøde hver 14. dag, hvis byggepladsperiode overstiger 2 uger**

|  |
| --- |
| **Tidsplan:** |
| **Entreprenør** | **Arbejdsopgave** | **SFA** | **Arbejdssted** | **Periode** | **Aftalte foranstaltninger vedr. SFA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SFA:** Særligt farligt arbejde, hvis ja: sæt X |

|  |
| --- |
| **Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder:**Bygherren må ved sin afgrænsning ikke indgå aftale med flere forskellige arbejdsgivere om etablering, vedligeholdelse eller fjernelse af den samme sikkerhedsforanstaltning i et fællesområde på det samme sted på det samme tidspunkt |
| **Sikkerhedsforanstaltninger:** | **E** | **V** | **F** | **Hvor** | **Ansvarlig virksomhed** | **Periode** |
| Samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner |  |  |  |  |  |  |
| Evt. Sikkerhedsskiltning/påbudsskiltning (ved særlige risici) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| El, kloak, strøm, skurby |  |  |  |  |  |  |
| Ved særlige risici, eks. ift. tunge løft, støv, støj oa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ansvarlig betyder:** etablere (E), vedligeholde (V) og fjerne (F) i det pågældende område i den angivne periode  |

**Byggepladstegningen skal vedlægges og skal vise, hvor der er:**

1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici,

2. adgangs-, transport- og flugtveje,

3. kran, hejs og stilladser,

4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,

5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger (eks. skurby),

6. tilslutning til el, vand og kloak og

7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

8. Ambulancevej til brand og redning (adgangsvej, udrykning)

**Fællesområder** (område, hvor færdsel eller arbejde udføres af flere

arbejdsgivere samtidig) **skal fremgå af byggepladstegning.**

**Beredskab ifm. ulykke:**

* Arbejdet på ulykkesstedet stoppes/farefyldt område rømmes, hvis fortsat risiko for tilskadekomst.
* Ambulance, politi og andet redningsmandskab alarmeres ved opkald til 112.
	+ Adgangsvej, udrykning:
* Ulykkesstedet bliver afspærret, og afspærringen bliver ikke fjernet, før årsagen til ulykken er kendt, og forholdene er gjort sikre. Ellers er der risiko for, at ulykken sker igen.

Se i øvrigt **Jernbanesikkerhedsplan**. nr.:

Hvor relevant:

Tlf. Fjerncentral/FC: Tlf. lokal kommandopost:

|  |  |
| --- | --- |
| Navn: PSS - små og mellemstore byggepladser - Word | Version: 2 |
| Dokumentejer: Uffe Halldorsson (UFHA) |  |
| Ændret: 18-09-2020 | Ændret af: Anja Therese Dalgaard Stone (ATDG) | Jernbanesikkerhed: Nej  |
| Godkendt: 28-09-2020 | Godkendt af: Uffe Halldorsson (UFHA) | Side **1** af **2** |