*Se retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsinstruktion på Banedanmarks* [*hjemmeside*](https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav)*.*

*Den underskrevne instruktion skal kunne fremvises på arbejdsstedet.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORF/ORS/SR:** |  | **Strækning:** |  | **Station/mellem stationer** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bygherre Anlæg:** |  |  |
| **Projektbeskrivelse:** |  | |
| **Kontrakt-id og Projekt-id:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bygherre Infrastruktur:** |  |  |
| **Kontrakt-id:** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekstern bygherre – 3. part:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprenør, der har kontrakt med bygherre:** |  |
| **DS 21001 certifikat-id:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Udfærdiget af/dato/telefon:** |  |
| **Firma:** |  |
| **Kompetencer:** |  |
| **DS 21001 certifikat-id:** |  |
| **Hvis indlejet, firmanavn:** |  |
| **DS 21001 certifikat-id:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Besigtiget af/dato:** |  |
| **Firma:** |  |
| **Kompetencer:** |  |
| **Besigtigelse foregået ved:** |  |

1. Periode for arbejdets udførelse: Fra: Til:

2. Arbejdsopgave:

3. Arbejdsområde/sted:

**4. Hvilke maskiner/værktøjer/redskaber benyttes til opgaven**:

**5. Instruktion**:

**6. Arbejdets udførelse:**

**7. Forhold vedr. færden og adgangsveje:**

**8. Forhold vedr. publikum**:

**9. Hvordan sikres der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for personer**:

**10. Hvordan sikres der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for maskiner/kran**:

**11a. Kørestrømstekniske forhold:**

**11b. Hvordan sikres der mod overskridelse af respektafstanden for maskine/kran**:

**11c. Sicat anlæg - ved kørestrømsafbrydelse:**

**Er der spænding på feederen**:

12. Bilag:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Toghastighed, sikkerhedsafstand og udsigtslængde** | | | | |
| **Banestykke/Station** | **Spor** | **Hastighed** | **Sikkerhedsafstand for personer** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. Toghastighed, sikkerhedszone** | | | | |
| **Station / Trinbræt** | **Spor** | **Aktuel**  **Hastighed** | **Hastighed** | **Sikkerhedszone** |
|  |  |  | S- Banen | 0,75 m fra perronkant |
|  |  |  | Optil 160 km/t | 0,85 m fra perronkant |
|  |  |  | Over 160 km/t | 1,35 m fra perronkant |

|  |
| --- |
| **15. UHELD, UREGELMÆSSIGHEDER OG ALARMERING** |
| Det påhviler alle at bidrage til sikkerheden omkring arbejdet og indmelde uønskede tilstande, overtrædelser af sikkerhedsregler eller hændelser til Banedanmark.  Dette skal ske *straks* gennem stationsbestyreren/trafiklederen.  Tilkald af redningsmyndigheder skal så vidt muligt ske via stationsbestyreren/trafiklederen.  Ved direkte opkald til redningsmyndighederne **Alarm 112** skal der oplyses om nummeret på strækningen samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer samt om, der er kørestrøm i området.  Efterfølgende skal stationsbestyreren/trafiklederen/Sikkerhedskoordinator i Anlæg underrettes ved anlægsarbejder. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16. Telefonliste** | | |
| **Funktion** | **Navn** | **Telefonnummer** |
| FC/Kmp/TKC |  |  |
| SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder/Jernbanearbejdsleder |  |  |
| Sikkerhedskoordinator |  |  |
| Sikkerhedskoordinator |  |  |
| D&V-koordinator / Infrastrukturkoordinator |  |  |
| Trafikal driftsansvarlig |  |  |
| Teknisk driftsansvarlig |  |  |
| Kørestrømscentral Fjern | KC |  |
| Kørestrømscentral S-banen | OC |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |

|  |
| --- |
| **17. Underskrift for instruktion (Navn med blokbogstaver):** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Station/arbejdssted | Navn | Underskrift for modtaget instruktion | Instruktion givet af.  (Navn, firma, tlf.nr.) | Dato |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |